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1. 일반 사항
1.1 개 요
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여기에서는 일반적인 입ᆞ출력 방법, 환경설정, 화면 제어 방법 등에 대하여 설명합니다.
(한길 아이티에서 보급하는 모든 소프트웨어에 적용됩니다.) 
풀다운 메뉴 및 단축아이콘 메뉴
ARcStructure의 모든 기능을 불러낼 수 있으며 아이콘 메뉴는 아이콘을 기억하여 빠르게 명령을 수행할 수 있습니다. 
입력결과 확인창
항목별 세부 입력창에 DATA를 입력하면 실시간으로 화면에 반영됩니다. 화면에 표시되는 내용은 모두 실제 스케일로 작성되므로 사용자 입력 결과를 즉시 확인할 수 있게 되어 입력오류를 사전에 방지합니다.
기본적으로 입력부문 도면에서는 2D로 입력하는 것처럼 보이지만, 실제로는 3D데이터를 입력받는 방식을 선택하여서 3D 입력에서의 난해함과 복잡함을 일관성과 단순성으로 정리하였습니다.(입력부분을 컴퓨터 초보자라 할지라도 엑셀 사용 초보자 정도의 수준이라면 가능하도록 하였습니다. – 가장 중요한 것은 실질적인 구조, 제작, 시공, 유지보수 기술 수준입니다.)
ᆞ기본 입력에서는 엑셀 사용 방식과 유사합니다.
ᆞ도면 제어 방식은 AutoCAD 방식과 유사합니다.
출력 되는 파일의 종류는 도면파일(DXF), 인쇄(프린터), 엑셀파일(XLS), 그림파일
(JPG, BMP 등) 등의 파일들이 출력됩니다.
입력단계에서부터 항상 검증용 자료들을 엑셀 또는 도면파일(DXF)로 사용자가 수
작업으로 확인하기 쉽게 출력할 수 있습니다.(치수, 계산값, 좌표값 등)
화면에 보이는 모든 도면은 도면파일(DXF)로 저장할 수 있습니다. 
부재/철근 선택창
DE(Design Element)에 의해서 작성되는 부재정의 및 구조물 특성에서는 부재선택창이 표시되며, 주철근 배치에서는 사용자 입력 철근 설정을 위해 철근선택창이 나타납니다.
항목별 세부 입력창 
대상 선택창에서 선택한 부분에 DATA값을 입력할 수 있습니다. 입력결과 확인창의 변수명을 클릭하면 자동적으로 세부항목 입력창의 DATA cell이 입력 받을 준비를 하며 활성화되기 때문에 확인창의 그림에 직접 설계 DATA를 입력 하는 것과 동일합니다.
작업 진행창 
기본값을 수행하거나 DATA의 추가/삭제 및 별도의 입력창을 팝업 시키는 버튼 등으로 구성됩니다.
이전/다음 버튼은 해당화면에 입력사항을 모두 적용시킨 후에 다음항목 혹은 이전항목으로 이동하는 역할을 수행합니다.
적용 버튼은 입력 즉시 화면에 적용되지 않는 사항을 즉시 적용시킵니다.
메뉴트리
실제 설계 DATA 입력창을 설계진행 순서에 맞추어 구성한 것으로 이곳의 각 항목을 순차적으로 모두 입력하면 설계가 끝나게 됩니다.
대분류아이콘
실제 설계 DATA 입력창을 설계진행 순서에 맞추어 구성한 것으로 이곳의 각 항목을 순차적으로 모두 입력하면 설계가 끝나게 됩니다.
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ARcStructure을 초기실행 메뉴트리를 실행합니다.
[image: image3.png]



단면정의, 구조해석, 철근배치, 수량입력 메뉴트리를 실행합니다.
[image: image4.png]



입력메뉴트리에서 입력한 DATA 로 도면을 생성하며 도면메뉴트리를 실행합니다.
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입력메뉴트리에서 입력한 DATA 로 수량메뉴트리를 실행합니다.
1.2 기본 다이얼로그 입력방식 
모든 다이얼로그 입력에 유효합니다.
다이얼로그 고정
현재의 다이얼로그를 프로그램의 크기에 맞게 최대로 늘려주면 현재 보이는 뷰와 간섭이 되지 않도록 뷰 영역크기를 수정합니다.  
다이얼로그 위치 초기화
현재의 다이얼로그를 최초 위치인 하단 가운데로 이동시키면 다이얼로그 고정버튼(
[image: image7.png]


)이 눌려진 경우 뷰 윈도우 크기를 새로 조정합니다
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복사하기 : Ctrl + C
엑셀과 동일하게 복사하고 싶은 행열을 드래그로 선택하여서 복사할 수 있습니다.
잘라내기 : Ctrl + X
엑셀과 동일하게 복사하고 싶은 행열을 드래그로 선택하여서 잘라낼 수 있습니다.
붙여넣기 : Ctrl + V
엑셀과 동일하게 붙여넣고 싶은 셀에 위치하고 붙이기를 할 수 있습니다.
수식입력
입력 셀에 먼저 “=”를 입력하면 엑셀에서처럼 수식의 입력이 가능하며 계산된 결과값이 입력됩니다
취소 : Ctrl + Z
수정한 내용을 취소할 수 있습니다.
10개를 수정했다면, Ctrl+Z을 10번 클릭하시면, 모두 이전 작업을 취소할 수 있습니다.
이 작업은 도면에서도 유효합니다. (위치 이동 취소 등)
복구 : Ctrl + Y
취소(Ctrl+Z) 한 내용을 복구할 수 있습니다.
10개를 복구했다면, Ctrl+Y을 10번 클릭하시면, 모두 이전 취소 작업(Ctrl+Z)을 복구할 수 있습니다.
이 작업은 도면에서도 유효합니다. (위치 이동 복구 등)
전부취소
이전 작업을 전부 취소할 수 있습니다.
스크롤-줌인
입력결과 확인창에서 마우스 휠버튼을 위로 돌립니다.
스크롤-줌아웃
입력결과 확인창에서 마우스 휠버튼을 아래로 돌립니다.
스크롤-화면이동
입력결과 확인창에서 마우스 휠버튼을 누른 채로 움직입니다.
1.3 풀다운 메뉴
1.3.1 파일
[image: image10.png]



새파일/열기/저장/다른 이름으로 저장
일반적인 윈도우 어플리케이션과 동일한 기능으로 프로젝트 파일을 여닫을 수 있습니다. ARcStructure의 프로젝트 파일은 확장자 ars로 저장됩니다.
인쇄, 인쇄미리보기, 인쇄설정
현입력결과 확인창의 내용을 인쇄하며, 인쇄내용의 미리보기, 인쇄설정을 합니다. 
1.3.2 단면정의
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구조물의 설계를 위한 사전 정보를 입력합니다. 구조물의 형상을 구현하는다양한 방법을 제공(dxf입력, wizard등)하며, 각종 재료에 대한 D/B가 입력되어 있으며 자세한 사항은 “2. 단면정의”을 참조하세요. 
1.3.3 구조해석
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구조물의 단면 및 형상을 설정후 구조해석을 진행하는 사항입니다. 자세한 사항은 “3. 구조해석”을 참조하세요
1.3.4 철근배치
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구조물의 구조해석을 진행후 철근을 배근하는 사항으로서 자세한 사항은 “4. 철근배치”를 참조하세요
1.3.5 수량입력
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구조물의 수량을 설정하는 사항으로 “5. 수량입력”을 참조하세요
1.3.6 도면그리기
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완성된 설계 성과물을 생성할 수 있습니다. 설계도면은 DXF/DWG로 생성되며 수량산출서와 구조계산서는 XLS(엑셀)파일로 생성됩니다. 자세한 사항은 “6. 출력사항”을 참조하세요
1.3.7 줌/Osnap/도구
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줌 (Zoom)
도면 Zoom 및 이동에 관한 명령들입니다. 도면 화면 위에서(다이얼로그 위에서는 안됨) 마우스 오른쪽버튼을 클릭하여 사용할 수 있습니다. 
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[마우스 우측 버튼 클릭화면]
[image: image18.png]


 [전체(A)]
화면 전체를 보여줍니다. 
[image: image19.png]


 [윈도우(W)]
원하는 부분만을 선택하여 확대할 수 있습니다.
[image: image20.png]


 [동적(D)]
도면 전부를 보여주고 지정하는 임의의 부분을 확대시켜 줍니다.
[image: image21.png]


 [확대(I)]
마우스 휠 회전으로 Zoom In/Out 할 수도 있습니다.
<Shift> + 마우스 드래그로 Zoom In/Out 할 수도 있습니다.
[image: image22.png]


 [축소(O)]
마우스 휠 회전으로 Zoom In/Out 할 수도 있습니다.
<Shift> + 마우스 왼쪽키 드래그로 Zoom In/Out 할 수도 있습니다.
[image: image23.png]


 [이동(M)]
<Shift> + 마우스 오른키 드래그로 이동할 수 도 있습니다.
[image: image24.png]


 [실시간(R)]
마우스 휠 회전으로 Zoom In/Out 할 수도 있습니다.
<Shift> - 마우스 드래그로 Zoom In/Out 할 수도 있습니다.
[image: image25.png]


 [이전(P)]
바로 이전의 Zoom 화면으로 보여줍니다.
Osnap (Object Snap Settings)
Osnap은 도면 또는 입력화면에서 객체나 점 사이의 거리를 측정할 경우에 사용합니다.
CAD에서와 유사하게 사용할 수 있도록 선택기능 강화 및 Osnap 도중 휠 마우스에 의한 화면확대, 축소, 이동이 할 수 있게 개선했습니다. 원하시는 스타일을 클릭한 상태로 도구의 거리측정([image: image26.png]


)를 클릭하고 나서 도면의 해당부분에서 마우스 좌측 클릭을 하면 좌표，거더，방위각을 표시 할 수 있습니다.
[image: image27.png]



또한 Osnap은 입력확인창에서 키보드의 shift 키를 누른채 마우스 오른쪽버튼을 클릭하여 사용하실수 도 있습니다.
[image: image28.png]



도구
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[image: image30.png]


 거리측정
두 점 사이의 시작점 좌표, 종점 좌표, 수평ㆍ수직거리, 거리, 방위각 등을 측정합니다. 아이콘 클릭 후 객체스냅을 이용하여 두 점을 선택하면 됩니다.
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 객체정보
선택한 선(Line, Arc 등), 문자 등의 상세 정보를 보여 줍니다. 아이콘 클릭 후 화면에 원하는 엔티티를 선택하면 됩니다.
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 노트추가
도면에 노트를 추가합니다.
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 ADManger
철근표현등을 수정할 때 사용하며, 자세한 사항은 ADManger 매뉴얼을 참고하세요.
. 
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 내보내기
입력확인창과 입력창을 dxf, excel 파일로 저장합니다.

[image: image38.png]106



 LOG
작동중의 오류사항을 확인할수 있습니다
[image: image39.png]
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 상세보기창
철근배근등에 사용되며, 선택된 철근을 확대하여 표기합니다. 듀얼모니터의 경우 철근 상세의 확인에 유용합니다. 
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 설정
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프로그램의 실행에 필수적인 설정을 선택합니다. 프로그램의 정상적인 실행에 지장을 주는 설정은 아래와 같습니다.
실행 폴더
실행 폴더를 설정합니다. (실행 파일들이 있는 폴더)
실행 폴더를 정확하게 설정하지 않으면, <기초 자료 설정> 등의 기본값이 빈 값이 나올 수 있습니다.
작업 폴더
작업 폴더를 설정합니다.
<파일 열기> 등을 하면 기본으로 이 작업 폴더가 열립니다.
폰트 폴더
프로그램에서 사용하는 폰트(SHX 폰트) 폴더를 설정합니다.
윈도우 폰트는 자동으로 설정됩니다.
도면에서 사용되는 SHX 폰트는 이 폴더에서 직접 읽어서 AutoCAD와 꼭같이 보여주며, SHX 폰트가 존재하지 않을 경우 윈도우 폰트로 자동 설정됩니다.
shx폰트 사용
프로그램에서 사용하는 폰트(SHX 폰트) 를 설정합니다.
shx폰트폴더가 정상적으로 적용되지 않았을때는 입력확인창에 글자가 안나올

수 있습니다.  이때는 입력확인창에서  키보드의 F11 키를 누르거나 해당 옵션을

적용안함으로 설정하십시오.
+자 커서 각도
+자 커서의 각도를 설정합니다.
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[0 도일 경우]         [45도 일 경우] 
+자 커서 길이
+자 커서의 길이를 화면상의 비율로 설정합니다.
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[100% 일 경우]        [30% 일 경우]
이동박스 툴팁(풍선 도움말) 사용
아래 그림과 같이 툴팁(풍선도움말)의 사용으로 이동할 수 있는 객체의 명칭을 툴팁으로 표시하여 작업의 이해를 도와줍니다.
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AVI 캡쳐 영역
동영상 파일(AVI)을 제작할 경우 화면영역을 설정합니다.
전 영역 : 메뉴 포함전 영역을 동영상으로 제작합니다.
뷰 영역 : 화면(도면)부분만 동영상으로 제작합니다.
 * 동영상은 AModel 에서만 지원됩니다.
프로그래스 다이얼로그 사용
프로그래스 다이얼로그를 사용할 것인지를 설정합니다.
프로그래스 다이얼로그를 사용하지 않으면 상황 바(status bar-화면 하단)에만 진행사항이 나타납니다.
* 프로그래스 다이얼로그를 사용하면, 작업 중간에도 작업을 [취소]할 수 있습니다. 
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[사용하였을 경우]
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[사용하지 않았을 경우]
입력화면 선형(ARcStructure에서는 적용사항 없음.)
<수평으로 회전> - 입력화면에 표현되는 평면도를 X 축으로 평행하게 회전한 상태(기본값)로 보여줍니다.
<회전 안함> - 회전안한 상태(실제 좌표 표현)로 보여줍니다. 좌표점검, 선형 점검시에 유용합니다.
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[수평으로 회전]                  [회전 안함 – 점검용]
업그레이드 자동체크
AUpdate 를 사용한 업그레이드주기등을 설정합니다.

Sap2000 설치경로
Sap 자동실행에 사용되는 Sap2000 의 위치를 설정합니다. SAP2000 7.4X 버전을 지원합니다.  반드시 SAP2000.EXE 가 위치하는 폴더를 선택하셔야만 합니다.

MIDAS 설치경로 (지원안함)
MIDAS 는 자동실행을 지원하지 않아 설정하시지 않아도 무방합니다.

기본 Editor 설정
기본값으로는 설치폴더의 AEdit 로 설정되며, 사용자 임의의 Edit 프로그램을

설정하실수 있습니다. 

1.3.8 도면객체정렬
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도면내의 각 객체들을 자동으로 정렬할 때 사용합니다.  아이콘 [image: image54.png]


을 클릭하고  [image: image55.png]ESC




 마크가 표시되어 있는 것을 확인하고 나서 Ctrl키를 누른 상태에서 정렬하고 싶은 객체를 클릭해 주십시오. 동작 가능한 아이콘이 활성화됩니다.
왼쪽 맞츰
맨 나중에 선택한 도면이 기준이 되어 선택된 도면을 좌측 기준으로 정렬합니다.
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[적용 전]             [적용 후]
가로 가운데 맞춤
맨 나중에 선택한 도면이 기준이 되어 선택된 도면을 중앙 기준으로 정렬합니다.
오른쪽 맞츰
맨 나중에 선택한 도면이 기준이 되어 선택된 도면을 우측 기준으로 정렬합니다.
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위쪽 맞츰
맨 나중에 선택한 도면이 기준이 되어 선택된 도면을 상단 기준으로 정렬합니다.
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세로 가운데 맞츰
맨 나중에 선택한 도면이 기준이 되어 선택된 도면을 수직중앙 기준으로 정렬합니다.
[image: image60.png]r@ | e o=
Nk

ik





아래쪽 맞츰
맨 나중에 선택한 도면이 기준이 되어 선택된 도면을 아래를 기준으로 정렬합니다.
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 가로간격 같게
맨 나중에 선택한 도면이 기준이 되어 선택된 도면들의 수평간격을 동일하게 정렬합니다.
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 세로간격 같게 
맨 나중에 선택한 도면이 기준이 되어 선택된 도면들의 수직간격을 동일하게 정렬합니다.
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객체 옆에 붙임
선택한 순서에 따라 선택된 도면들을 좌측 → 우측으로 붙여서 정렬합니다. 이때 좌측 하단이 기준입니다.
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객체 위아래에 붙임
선택한 순서에 따라 선택된 도면들을 상단 → 하단으로 붙여서 정렬합니다. 이때 좌측 하단이 기준입니다.
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객체정렬
지정한 현재객체를 현재페이지와 동일 하게 정렬합니다.
[image: image71.png]EEER]
Ouas
[
CISEE A-ABIS
o8-8
Os-8ENIS
occ
Cc-cens
oo

Oo-DEHIS

OEE

OEEENS

oFF

OF-FENS i
CIZ32E EHe =4 2 RN
FIKEY PLAN

v HH HOK S22 X2
HOR B2 [T

| BEEDl || 2saw || 2SHE || H2





정렬취소 / 정렬복구
객체정렬한 분의 취소와 복구를 하실수 있습니다.

1.3.9 출력
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도면환경설정 
도면의 환경을 설정합니다. 도면출력방법, 도각파일의 설정, 구조도에서 철근마킹간의 거리등을 설정할수 있습니다. 저장, 불러오기 기능으로 도면환경, 도면배치를 동일하게 사용하실수 있습니다. 
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도면출력
전체 or 지정한 도면 파일을 DXF/DWG로 저장합니다. 도면 전체를 한 파일로 저장 할 수 있으며 파일명을 사용자가 지정하여 임의의 디렉토리에 저장할 수 있습니다. 
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구조계산서/수량산출서(일반, 공통, 토공) 출력

구조계산서와 수량산출서를 XLS파일로 저장합니다. 출력 옵션에 따라 선택항목만 출력할 수 있습니다.
3D VIEW / 3D VIEW 갱신
[image: image76.png]3DView 3DViewHi A



3D VIEW 버튼을 클릭하면 팜업이 생성되며, 3D VIEW 갱신 버튼을 클릭하며 현재의 구조물을 팜업에 표시합니다. 
도면형식설정(도면층, 선두께, 치수스타일, 문자스타일)
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도면층 – 레이어 설정
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레이어 이름, 문자색, 라인색, 라인종류, 폰트스타일, 크기, 폭, 출력 등의 옵션을 설정할 수 있습니다. 철도 권고안과 HCAD(3.0/4.0)를 기본으로 하는 권고안으로 설정할 수 있습니다.
라인종류
Solid Line, Dash Line, Dot Line, Dash-Dot Line, Dash-Dot-Dot Line를 지원합니다.
폰트스타일
폰트 스타일은 [폰트 스타일 설정]에서 설정, 추가된 값을 설정할 수 있습니다.
크기, 폭
 문자크기와 문자폭을 설정 할 수 있습니다.
출력
화면 출력을 할 지 안 할지 정합니다. 해당하는 레이어만 삭제한 상태로 화면에 출력,DXF파일로 보존 할 수 있습니다.
치수설정
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치수선 제원 및 치수 문자 형식을 정의할 수 있습니다.
도면에서 제원을 1-PL-10*100*10000으로 할 것인지를 설정합니다.
T*W*L, W*T*L, L*W*T 등으로 설정할 수 있습니다.
도면에만 적용 되며, 강재집계표 등 각 집계표에서는 항상 T*W*L로 표현됩니다.
폰트스타일설정
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폰트는 윈도우 지원 폰트, AutoCAD 지원폰트(SHX 폰트) 모두를 지원합니다.
출력 선 설정
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자체 인쇄 할 경우의 두께를 설정합니다.
1.3.10 도움말
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 프로그램에 내장된 도움말 및 정보를 표시합니다.
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