3.5 2D Frame 해석
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2D frame 해석을 진행합니다.
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SAP2000 7.4X 버전의 경우에는 자동실행을 지원합니다.
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SAP2000 의 INPUT의 생성과 OUTPUT 의 읽기를 지원합니다.
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해석된 결과값을 확인하실수 있습니다.

결과값 보기 버튼을 클릭하여 3D PLATE 해석결과 사용자 입력을 하실수도 있습니다. 
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해석솔버를 설정할수 있습니다.
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입력확인창에서 표시될 정보를 선택합니다. 
Joint No. : 절점번호를 표시합니다.

Element No. : 부재번호를 표시합니다.

Restraint : 구속조건을 표시합니다.

Data Values : 결과값을 표시합니다. 

Y-Z View, X-Z View(Front), X-Y View, 3D View : 입력화면창에 표시될 평면을 설정합니다.
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입력확인창의 보기옵션을 설정합니다.
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Element Result
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Shear(2, 3축의 전단력), Moment(2, 3축의 모멘트), Axial Force(축력), Axial Torsion(비틀림), Displacement(변위), Reaction(반력) 의 보기를 설정합니다. 
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Load Case View 를 적용시 입력확인창에서 재하되는 하중을 확인하실수 있습니다.
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현재 해석되는 모델링을 표시합니다.
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입력확인창의 바탕화면 색깔을 설정합니다.
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입력확인창의 이미지를 저장합니다.
