3.6 3D Plate 해석
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3D 해석은 Midas Civil 만을 지원합니다. 
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Mct 를 생성합니다.
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Mct 로 해석후 생성한 anl 파일을 불러옵니다. 
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3D frame 해석결과를 볼수있습니다.
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Mesh 의 크기를 설정하실수 있습니다.
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해석결과의 적용을 설정합니다. 부재의 Center, 부재의 각 절점 평균값, 최대값을 지원합니다.

▷ 3D PLATE 해석결과 불러들이기를 위한 ANL 파일 만들기
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   Text Output..]을 클릭하면 그림과 같이

Text Printout Wizard 창이 실행됩니다.

☞ 정상적인 3D해석이 완료되었다면 아래 순서에 따라 ANL 파일을 생성하시

면 됩니다.
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