3.7 검토단면 설정 
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2D, 3D frame 해석을 진행후 검토위치를 설정합니다. 2D Frame 해석 및 3D Frame해석을 진행하셨다면 반드시 기본값 버튼을 클릭하여 최대부재력이 발생하는 지점을 프로그램에 인식시켜주셔야만 검토단면위치를 정상적으로 잡게 됩니다. 
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단면정의–구조물정의–설계영역탭에서 설정된 영역을 기준으로 검토위치를 설정합니다. 위의 화면에서 보면 상부슬래브(1), 상부슬래브(2) 의 탭이 생성되는데, 이는 상부슬래브로 설정된 설계영역이 두개의 지간으로 구분되고 있으므로 해당지간별로 탭을 생성하여 검토위치를 설정하는 모습니다. 
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Joint 번호 및 Element번호를 입력확인창에 표시할 때 사용합니다. 
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전단검토시의 위험단면의 위치를 설정하실수 있습니다. 

연단에서 d/2, d, h/2, 사용자 지정위치를 설정하실수 있습니다. 해당위치의 확인은 철근배치-전단철근에서 설계검토 실행하시면 설정위치를 확인하실수 있습니다.
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구분에서 좌측, 중앙부, 우측으로 표시되는 위치와 Elemnet 번호를 입력확인창에서 확인하실수 있습니다. 기본값 버튼으로 부재력의 최대값 위치를 찾아서 Element 번호로 표시하여, 거리에서는 Elemet 를 4등분하여 그 위치를 표시하고 있습니다. 좌측(Element 20) 의 거리 0 이라는 것은 Element 20 번의 시작점(i-node) 을 의미하며 중앙부(Element 25) 의 거리 2/4는 Element 25 번의 전체길이중 시작점(i-node)에서 2/4 위치의 부재력을 표시하고 있다는 것을 의미합니다. 또한 추가 삭제 버튼을 통해서 임의의 위치를 추가, 삭제 하실수 있습니다.
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부재검토는 상면, 하면중에 체크박스를 통해서 검토를 하실수 있습니다. 기본값으로는 해당부재에서 인장력이 큰면을 기준으로 선택해 드리며, 사용자의 임의로 부재번호 및 거리를 선택시에는 사용자의 판단으로 검토위치를 체크하여 사용하셔야만 합니다. 위 화면에서는 중앙부의 거리를 수정하였기에 검토체크가 자동으로 들어오지 않은 사항입니다. 

전단력의 경우에는 전단위험단면위치에 설정된 값을 기준으로 node 번호 및 거리를 표시하여 드립니다. 전단위험단면위치는 기본값에서 나온부분은 수정하여 사용하실수 없으며, 만일 검토 단면을 추가하셨다면 노드 및 거리를 사용자의 판단으로 입력하여 사용하셔야만 합니다. 

전단력에서는 상면, 하면의 검토단면 선택만을 지원합니다.
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해석결과를 보며 검토위치를 설정할수 있으며 철근이 배치되어져 있다면 공칭강도도 같이 검토할수 있도록 체크옵션을 지원합니다.
[image: image12.png]- EATEE




2, 3D frame 해석결과를 표시합니다.
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3D plate 해석의 경우에는 사용자 입력을 지원합니다.

