4.5 거더 철근 
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거더철근의 배근을 설정합니다.. 
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거더철근의 기본값을 설정합니다.
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설정된 거더철근을 삭제합니다.
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거더설치 가능위치를 프로그램이 자동으로 설정하여 보여드립니다. 

해당 설치가능위치를 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 거더 철근을 생성합니다.
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거더철근을 생성후 입력창에서 거더의 상세를 보며 상세수정을 합니다.

