4.6 우각부 보강철근
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우각부 보강철근을 설정합니다. 

우각부보강철근은 설정하고자 하는 모서리부의 철근선을 ctrl키를 누른상태에서 선택후 우각부철근을 설치합니다. (반드시 2개의 철근이 선택되어야만 합니다.)
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먼저 설치된 보강철근을 마우스로 클릭한후 키보드의 ctrl 키를 누른채 우각부의 스터럽이 감겨야 하는 철근을 클릭하신후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 우각부 스터럽의 길이를 설정합니다. 
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단수 : 우각부 보강철근의 배치단수를 설정합니다. 

R1 : 1cycle 의 직경을 선택합니다.

R1② : 2cycle 의 직경을 선택합니다.

스터럽철근 : 직경, 설치갯수, 주철근 감는수를 설정합니다. 
