4.7 철근생략범위
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도면표현시 배근된 철근을 임의로 배근도 및 철근량에서 삭제하실 때 사용합니다. 전체도면에 표현시에는 해당 부분의 입력이 필요없습니다.
생략범위 일괄적용의 옵션을 적용하게되면 시점, 종점에 입력되는 구간만큼 철근 배근이 생략됩니다. 해당옵션을 적용하지 않는다면 각각의 주철근, 배력철근, 전단철근등에 대해서 임의로 설정이 가능합니다.

철근생략범위는 주철근탭, 배력철근탭, 전단철근탭으로 구성되어지며 해당 철근별로 임의의 생략길이의 입력이 가능합니다.

