4.8 개구부 배근
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단면정의 – 기둥, 개구, 마감벽에서 설정된 개구의 보강철근을 설정합니다.
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개구가 표시된 상세를 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 개구부 보강철근 생성후 입력창에서 배근을 조정하여 사용합니다.
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직경, 개수, 단수,사이철근, 정착장, 간섭철근, 회전등을 설정합니다.
