4.10 철근제원
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구조물의 철근 배근등이 끝났다면 기본값 버튼을 클릭하여 철근량의 산정을 해주어야만 합니다. 
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철근재료표의 이름을 사용자가 설정할수 있습니다. 
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잠금에 체크를 하게되면 기본값 버튼을 눌러도 해당 철근의 상세는 프로그램에서 정보를 갱신하지 않습니다.
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철근의 정보를 갱신합니다. 
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철근재료표를 임의로 구성하실수 있습니다. 
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철근의 할증률을 설정합니다.
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사용자의 철근을 추가 삭제 합니다.
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해당 철근의 주철근 유무와 철근가공조립을 설정합니다.

