5.2 거푸집 상세
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사용자 설정의 거푸집을 공종 및 거푸집 설치 기준위치를 설정하실수 있습니다.
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: EL 은 기본값으로 구조물 최하단점을 표시하여 드리며, 해당 값은 사용자의 임의의 수정이 가능합니다.

거푸집설치 기준선택을 입력하게 되면 구조물의 임의의 선을 마우스로 클릭후 

오른쪽 버튼을 클릭하여 거푸집설치 기준을 설정하실수 있습니다.
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해당 입력을 체크하게되면 거푸집설치기준높이를 기준으로 하여 거푸집의 설치높이를 구분하여 입력확인창에 표시합니다.

거푸집을 설정하는 방법은 기본값으로 본체구조물은 합판3회, 버림콘크리는 합판 6회로 설정되게 됩니다. 거푸집의 세부 설정은 입력확인창에서의 마우스 입력으로 선택하실수도 있으며, 기본값으로 셋팅된 입력창에서 해당 부재를 확인하며 거푸집의 종류를 선택하실수 있습니다.
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입력확인창에서 부재를 마우스로 선택하면 해치가 표시되며, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 전체변경, 좌측변경, 우측변경, 전면변경, 배면변경의 메뉴가 표시되며 원하시는 거푸집의 종류를 선택하시면 됩니다.

전체변경은 부재의 상면,하면,좌측면,우측면,전면,배면 을 모두 동일한 거푸집으거 설치할 때 사용하시기 바랍니다.

좌측면변경, 우측면변경, 전면변경, 배면변경은 부재의 좌측, 우측, 전면, 배면에 있는 거푸집만을 설정하실 때 사용하시면 됩니다. 

입력된 내용은 아래의 입력확인창에서 확인 가능하며, 부재의 상단, 하단등의 설치 삭제는 설치체크버튼의 체크, 해제를 통해서 가능합니다.
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SUMMARY 버튼을 클릭시 수량을 미리 보실수 있습니다.
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설정된 거푸집의 적용사항을 입력확인창에서 확인하실수 있습니다.
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