5.3 스페이서 상세
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스페이서의 설정(벽체용, 슬래브 및 기초용) 을 하실수 있습니다.
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스페이서 타입을 부재의 각도에 따라 설정하실수 있습니다. 해당 입력값을 기준으로 기본값이 설정됩니다. 설치각도에 따른 스페이서의 타입은 아래의 설정값을 참고하시기 바랍니다.
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스페이서의 타입설정은 마우스입력을 통해서도 가능합니다. 스페이서 설정을 원하는 부재를 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭후 오른쪽 버튼을 클릭하여 스페이서의 타입을 설정하게 됩니다. 입력방법은 거푸집의 입력방법과 동일합니다.
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SUMMARY 버튼을 클릭시 수량을 미리 보실수 있습니다.
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스페이서 적용사항을 입력확인창에서 확인하실수 있습니다.
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