5.4 동바리 상세
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동바리의 설정(EL입력, 기초상단, 지반선) 을 지원합니다.
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EL. 입력을 선택시에는 기본값으로 구조물의 최하단점을 입력하여 드리며, 사용자의 입력도 지원합니다. 

기초상단을 선택시에는 마우스입력을 통해서 설치기준을 선택하실수 있습니다. 

지반선을 선택시에는 단면정의-지반정보에 입력된 값을 기준으로 동바리가 설치됩니다.  
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동바리의 설치는 마우스 입력을 통해서 설치가 됩니다. 동바리의 지지가 필요하다고 판단되는 부재의 선을 마우스 왼쪽버튼으로 클릭한후(Ctrl 키를 누른체 다중입력지원) 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 동바리적용을 선택하시면 해당위치에 동바리가 설정됩니다.
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설정된 동바리를 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭후 오른쪽 버튼을 누르게되면 연장선 지정이라는 메뉴가 나타납니다. 연장선지정은 설치된 동바리를 추가로 연장할때 사용되며, 해당 메뉴 클릭후 연장을 원하는 부재의 선을 선택하여 사용하시면 됩니다. 
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동바리수량의 시종점부 돌출길이 고려를 할 때 사용하는 사항입니다.
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설치된 동바리의 산출근거를 표시하는 입력창입니다. 명칭은 사용자가 임의로 부여할수도 있습니다. 구조물고려 및 개구고려의 경우에는 아래의 도면을 참고하시기 바랍니다. 동바리의 종류도 사용자의 선택이 필요합니다.
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동바리의 위치등을 편집할 때 사용합니다.
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SUMMARY 버튼을 클릭시 수량을 미리 보실수 있습니다.
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