5.5 비계 상세
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비계수량의 산정을 하실수 있습니다.
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EL. 입력을 선택시에는 기본값으로 구조물의 최하단점을 입력하여 드리며, 사용자의 입력도 지원합니다. 

기초상단을 선택시에는 마우스입력을 통해서 설치기준을 선택하실수 있습니다. 

지반선을 선택시에는 단면정의-지반정보에 입력된 값을 기준으로 비계가 설치됩니다.
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비계설치시의 최소높이를 설정합니다.
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동바리수량의 시종점부 돌출길이 고려를 할 때 사용하는 사항입니다.

비계의 설치방법은 비계를 설치하고자 하는 부재의 선을 마우스 왼쪽버튼으로 선택후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 설정합니다. 비계의 삭제시에는 설치된 비계를 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭후 오른쪽 버튼을 눌러서 삭제합니다. 
[image: image6.png]EL -42308 EL -42308

EL-a3188 ]z i

En N

EL -47308

EL -a7908 EL -a7908

h 4




 [image: image7.png]Depth
00

Helght
4500

EL -42308

EL -42308

EL -47308

EL -a7908

wigth | |space

1200 £00




설치된 비계에 대한 정보 및 산출근거는 입력창에 표시됩니다.
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각각의 설치된 비계마다 비계종류, 구조물이격거리(SPACE), 비계폭(WIDTH), 구조물상단과 비계의 이격거리(DEPTH) 를 설정하실수 있습니다. 전체 비계가 모두 동일한 SPACE, WIDTH, DEPTH 를 갖는다면 대표값 적용의 옵션을 적용하여 일치시킬수 있습니다.
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SUMMARY 버튼을 클릭시 수량을 미리 보실수 있습니다.
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