5.9 토공 상세
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토공에서 관련된 수량(터파기,유용토,되메우기, 물푸기, 뒷채움등)을 산정하실수 있습니다.

토공의 산정은 마우스 입력을 통해서 산정됩니다. 토공산출의 기준면이 되는 부재의 선을 마우스 왼쪽버튼으로 클릭후 마우스 오른쪽버튼을 클릭하여 토공설정을 합니다. 뒷채움의 경우도 동일한 방법으로 설정합니다.
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지반고, 지하수위, 구조물에서 토공면까지 떨어진거리(Pf), 터파기구배, 굴착깊이을 입력하실수 있습니다. 

뒤채움 설정시 Db, n, 포장층(H1),노상층(H2) 가 활성화됩니다. Db 는 구조물에서 뒤채움까지의 거리, n은 뒷채움라인의 구배를 나태냅니다.
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설치된 토공과 뒷채움을 삭제하실수 있습니다.
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SUMMARY 버튼을 클릭시 수량을 미리 보실수 있습니다.
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지반정보를 표시하여 토공의 구배등을 확인하실수 있습니다.

[토공산출시 시종점 고려 ] 

토공산출시 시종점부에도 토공을 산정하는 경우에 사용합니다.
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               < 시종점 미고려 > 
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           <시종점 고려> 

