
6.3 수량출력
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수량부분은 입력-수량입력 부분에서 설정한 사항을 성과품의 형태로 출력할수 있는 부분입니다. 
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수량부분에서는 반드시 수량산출 버튼을 눌러주어야만 정보가 갱신되므로, 단면변경, 철근변경등을 하셨다면 반드시 수량산출 버튼을 클릭하여 수량을 재생성 해주어야만 합니다. 
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출력에 적용할 공종을 선택하실수 있습니다. 
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사용자 수량을 입력하실수 있습니다. (산출근거에서만 작동합니다.)
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수량산출트리에서 설정된 산출서를 출력합니다. 
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수량산출서에 출력된 도면을 dxf 로 출력합니다.
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한 개의 EXCEL 파일에 일반, 공통, 토공, 철근수량을 모두 출력할 때 사용합니다.
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미리보기 화면은 2개를 지원하며, 수직, 수평의 정렬이 가능합니다. CTRL 키를 누른채 수량산출트리를 선택하시면 됩니다.
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