<철근간격 스마트 편집기>
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기준간격 : 배근하고자 하는 철근의 간격을 입력합니다. 해당 값을 기준으로 철근을 배치합니다.

명칭: 선택한 철근의 이름이 표시됩니다. 입력창에서 CTRL키를 누른후 복수의 배력근을 선택하시면 선택된 배력철근의 명칭이 모두 표시됩니다.
CTC : 입력된 기준간격대로 배근할때는 체크박스 해제 상태이며, 기준간격/2 로 배근하고자 할때는 체크박스에 체크합니다.

자투리 생성방법 : 양쪽, 좌측, 우측에 자투리 치수를 배치할수 있습니다. 
CTC/2 로 배근시 자투리 공간에 철근추가 : CTC/2 로 배근후 자투리의 공간이 CTC/2의 간격보다 클경우 철근을 자투리에 하나더 넣는 기능입니다. 
구역조정 : 구역1, 2에서 우측으로 나가는 길이입니다.

배근구간 : 실제로 배근되는 구간을 키보드로 입력하실수도 있으며, 구정지정의 버튼으로도 설정할수 있습니다.

적용 : 현재의 입력을 도면으로 작성합니다. 한번 선택된 철근에서는 구역지정 버튼을 이용해서 여러 번의 구역을 설정하고, 옵션을 바꾸는 작업을 연속적으로 진행할수 있습니다. 
닫기 : 스마트 편집기 팜업을 닫습니다.
<스마트 편집 방법> 
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배력철근을 마우스 왼쪽버튼으로 클릭후  마우스 오른쪽버튼을 클릭하여 
"철근간격 스마트 편집기를 클릭합니다."
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편집창이 팜업되며 팜업된 스마트 창에서 구역지정 버튼을 클릭하여 배근하고 하는 구간을 설정합니다.
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구역지정 버튼을 클릭하고 정확한 위치를 잡기위해서 상단메뉴의 줌/osnap/도구에서 osnap 중 원하는 osnap을 설정한후 작업합니다. 

구역설정은 반드시 두개의 점을 만들어야만 합니다. 

아래는 구역설정에 의해서 나타는 화면입니다. 
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자투리 생성방법을 왼쪽에 자투리로 설정후 적용버튼을 클릭하여 작업된 모습니다.
처음배근되어져 있던 간격은 CTC300 이었으나 기준간격으로 설정된 500 을 기준으로 철근을 배치후 자투리 치수를 왼쪽에 표시하고 있습니다.

[image: image6.png]e

nEal

WERL g o 2

H2A HE2





자투리 생성방법을 양쪽에 자투리로 설정후 적용버튼을 클릭하여 작업된 모습니다.

기준간격으로 설정된 500 을 기준으로 철근을 배치후 자투리 치수를 양쪽에 표시하고 있습니다.
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자투리 생성방법을 오른쪽에 자투리로 설정후 적용버튼을 클릭하여 작업된 모습니다.

기준간격으로 설정된 500 을 기준으로 철근을 배치후 자투리 치수를 오른쪽에 표시하고 있습니다.
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아래는 배근구간의 조정사항을 표시하는 사항입니다.

구역조정에 값을 입력하시면 처음 구역지정버튼으로 설정한 값에서 오른쪽으로 기준위치를 입력값만큼 이동시킵니다. 또한 배근구간을 입력하게되면 기준위치부터 입력된 거리만큼만을 배근구간으로 설정하게 됩니다.
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