[철근선택창에서 배근하고자 하는 철근을 마우스 왼쪽버튼으로 선택후 구조물선에 붙여서 drag&drop 하는 방법]
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마우스왼쪽버튼으로 철근타입를 선택후 구조물로 Drag 합니다.
[image: image2.png]


 

철근을 drag 하여 구조물에 배근하고자 하는 위치로 이동후 철근을 drop 합니다. (마우스 왼쪽버튼을 누르고 있다고 떼게되면 철근이 구조물에 정착됩니다.)

위와같이 배근된 철근은 아래와 같은 상세를 가지게 됩니다.
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해당 철근을 선택시 표시되는 철근상세의 기호를 확인후 철근상세를 조정합니다. 

B, D : 철근의 길이를 입력합니다.

모서리 : 라운드 처리 여부를 결정합니다.

연장A : 철근상세 끝단에 표시되는 A에서 추가로 나아갈 정착길이를 설정합니다.

연장E : 철근상세 끝단에 표시되는 E 에서 추가로 나아갈 정착길이를 설정합니다.

연장 A, 연장E 의 경우에는 철근이 구조물선에 정착되는 경우에 적용되는 사항입니다. 
