[철근의 구조물 정착기능]

철근을 정착 시키는 방법은 배근된 철근의 끝단을 마우스 왼쪽버튼으로 클릭후 정착하고자 하는 위치의 구조물선을 클릭하게되면 해당구조물선의 피복선에 철근이 정착됩니다.
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모서리철근을 기둥의 헌치에 정착하는 것은 아래의 순서를 따릅니다.
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마우스 왼쪽버튼을 클릭하면 철근상세가 활성화됩니다. 활성화된 파란점을 마우스 왼쪽버튼으로 클릭합니다. 
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마우스를 움직이면 철근이 이동을 시작합니다. 
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정착을 원하는 위치의 구조물선을 마우스 왼쪽버튼으로 클릭하면 철근은 해당 구조물선의 피복선에 정착이 됩니다. 
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철근이 정착된 모습입니다. 

